SBNP Diwilayah Selat Singapore dan Selat Durian

1. **RAMBU SUAR NIPA DSI. 820**  
   Koordinat 01 – 09 - 12 U / 103 – 39 - 24 T  
   Kondisi baik / Lampu berfungsi baik
2. **RECILIENT LIGHT BEACON / RLB DSI. 821**  
   Koordinat 01 – 10 - 08 U / 103 - 39 - 46 T  
   Kondisi baik / Lampu berfungsi baik
3. **PELAMPUNG SUAR SELAT DURIAN KARDINAL SELATAN DSI. 822**  
   Koordinat 01 – 03 - 36 U / 103 – 38 - 57 T  
   Kondisi baik / Lampu berfungsi baik
4. **RAMBU SUAR CULA DSI. 825**  
   Koordinat 01 – 02 - 20 U / 102 – 42 – 42 T  
   Kondisi baik / Lampu berfungsi baik
5. **RECILIENT LIGHT BEACON / RLB TAKONG DSI. 830**

Koordinat 01 – 05 – 53 U / 103 – 43 – 14 T  
Kondisi baik / Lampu berfungsi baik

1. **PELAMPUNG SUAR TAKONG DSI. 831**

Koordinat 01 – 05 – 48 U / 103 – 43 – 41 T  
Kondisi baik / Lampu berfungsi baik

1. **PELAMPUNG SUAR BUFALO ROCK DSI. 832**

Koordinat 01 – 09 – 55 U / 103 – 48 – 09 T  
Kondisi baik / Lampu berfungsi baik

1. **MENARA SUAR TAKONG DSI. 833**  
   Koordinat 01 – 06 – 21 U / 103 – 43 – 00 T  
   Kondisi baik / Lampu berfungsi baik
2. **RAMBU SUAR BUFALO ROCK DSI. 834**

Koordinat 01 – 09 – 25 U / 103 – 48 – 50 T  
Kondisi baik/ Lampu berfungsi baik

1. **RAMBU SUAR HELEN MARS DSI. 835**

Koordinat 01 – 07 – 26 U / 103 – 40 – 24 T  
Kondisi baik / Lampu berfungsi baik

1. **RAMBU SUAR BATU BERHENTI DSI. 840**  
   Koordinat 01 - 11 – 07 U / 103 – 39 – 24 T  
   Kondisi baik / Lampu berfungsi baik
2. **PELAMPUNG SUAR BATU BERHENTI DSI. 841**  
   Koordinat 01 – 11 – 44 U / 103 – 52 – 22 T  
   Kondisi baik / Lampu berfungsi baik
3. **RAMBU SUAR JANGKAT DSI. 860**  
   Koordinat 01 – 58 – 00 U / 103 – 42 – 36 T  
   Kondisi baik / Lampu befungsi baik
4. **PELAMPUNG SUAR MPMT SELAT DURIAN DSI. 861**

Koordinat 01 – 03 – 00 U / 103 – 39 – 03 T  
Kondisi baik / Lampu berfungsi baik

1. **MENARA SUAR NONGSA DSI. 874**  
   Koordinat 01 – 12 – 05 U / 104 – 04 – 42 T  
   Kondisi baik / Lampu berfungsi baik

Jumlah SBNP diwilayah Selat Singapore dan Selat Durian = 15 Unit

Terdiri dari : 1. Menara Suar = 2 unit

2. Rambu Suar = 6 unit

3. Pelampung Suar = 5 unit

4. RLB / Recilient Light Beacon = 2 unit

* Presentase Kelainan (PK) SBNP pada bulan Juli 2017 = 0 %
* Tingkat Keandalan SBNP = 100 %
* Panjang garis pantai dari Selat Singapore sampai Selat Durian = ± 92 NM